馆陶县屋顶分布式光伏可接入容量信息公开

为科学统筹推动分布式光伏建设，促进分布式光伏就近消纳，保障电力系统安全稳定运行和可靠供应，根据《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》（冀发改能源[2022]1243号）要求，现将2026年三季度县域内220千伏变电站屋顶分布式光伏可接入容量公示如下：

馆陶县2026年三季度县域分布式光伏可开放容量公示表
	序号
	县域
	已接入分布式光伏项目容量（MW）
	在途分布式光伏项目容量（MW）
	县域可开放并网容量（MW）
	考虑在途项目后县域可开放容量（MW）
	评估等级（仅考虑在途项目）
	备注

	1
	馆陶
	147.99 
	5.47 
	23.89 
	18.43 
	绿色
	-

	1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。
2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 
3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。

	

	

	

	

	







馆陶县2026年三季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表
	序号
	县域
	乡镇/街道
	所带村/街道
	供电220千伏变电站
	该县域供电220千伏主变名称
	可开放并网容量（MW）
	考虑在途项目后可开放容量（MW）
	评估等级（仅考虑在途项目）
	备注

	14
	馆陶
	馆陶镇、魏僧寨镇、柴堡镇、房寨镇、路桥乡、徐村乡、寿山寺镇
	[bookmark: _GoBack]馆陶镇（陶南村、陶西村、陶北村、后刘庄村、后徐庄村、安静村、吕庄村、吝村、社里堡村、东宝村、车疃村、许路疃村、北马固村、中马固村、东苏村、谭庄村、杨庄村、西苏村、尚沿村、赵沿村、李沿村、鲍沿村、刘沿村、郑沿村、姜沿村、闫沿村、李庄村、大刘庄村、孙庄村、刘路疃村、南马固村）,魏僧寨镇（安雷寨村、任门寨村、周庄村、赵官寨村、高庄村、十里店村、闫寨村、吴庄村、高雷寨村、东魏僧寨村、西魏僧寨村、张庄村、滩上村、肖村、马栏厂村、史庄村、丁圈村、南榆林村、刘圈村、铺上村、申街西村、申街东村、前符渡村、后符渡村、王草厂村、范草厂村、陈庄村、杨草厂村、山材村、孙雷寨村、王雷寨村）,柴堡镇（柴堡东村、柴堡西村、柴堡南村、柴堡北村、王二庄村、武张屯村、闫张屯村、邢张屯村、马张屯村、西刘庄村、要庄村、前罗头村、后罗头村、林北村、八义庄村、前刘堡村、樊堡村、匣庄村、郭马堡村、韩马堡村、宋马堡村、西孔堡村、刘村、西苏堡村、北肖寨村、齐堡村、东苏堡村、后刘堡村、柴庄村、前曹堡村、后曹堡村、前胡堡村、后胡堡村、天河村、申林村、北阳堡村、西家庄村、马店村、后市庄村、前市庄东村、东孔堡村、前市庄西村、牛张屯村、东广才村、西富庄村、萧屯村、中富庄村、东富庄村、东刘庄村）,房寨镇（伴导村、东浒演村、西浒演村、王寨村）,路桥乡（花园村、清杨城村、陈路桥村、李路桥村、刘路桥村、北曹庄村、南曹庄村、潘庄村、太平庄村、刘庄村、张官寨村、平堡村、蔺寨村、木官庄村、铁佛堡村、丝窝寨村、满谷营村、北榆林村、果子园村、宋尔庄村、本司寨村、郑黄营村、刘黄营村、王桃园村、高桃园村、刘桃园村、安桃园村、侯庄村、油寨村、王二厢村、大寺堡村、梭庄村、马寨村、自新寨村、庄科村、蔡口村、前时玉村、后时玉村、蒋庄村）,徐村乡（南徐村、东徐村、后许庄东村、后许庄西村、芦头村、郭辛庄村、前许庄村、河套村、郭庄村、前李八寨村、后李八寨村、冀浅村、马头南村、马头中村、马头北村、颜窝头村、马窝头村、康庄村、北韩庄村、东马兰村、西马兰村、营盘村、西厂村、东厂村、毛圈村）,寿山寺镇（浅口村、北董固村、拐寨村、西董固村、翟庄村、塔头村、南董固村、沿庄村、南辛头村、陈范庄村、韩范庄村、武范庄村、蔡范庄村、张高庄村、武高庄村、古高庄村、韩高庄村、息元村、西宝村、寿北村、寿南村、寿东村、常儿寨村、南郑村、北郑村、南肖寨村、东朱庄村、西朱庄村、前宁堡村、法寺村）。房寨镇（房寨南村、房寨北村、北拐渠东村、北拐渠西村、郝前街村、郝后街村、桥口村、屯里村、韩庄村、闫庄村、王徘徊头村、韩徘徊头村、罗徘徊头村、河寨一村、河寨二村、河寨三村、河寨四村、河寨五村、王庄村、西孟良寨村、东孟良寨村、孩寨村、中孟良寨村、郭徘徊头村）,寿山寺镇（东庄固村、庄固东村、庄固西村、麻呼寨村、后宁堡村）无可开放容量。
	220千伏馆陶站
	220kV馆陶站#2主变
	23.83 
	18.43 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	220kV馆陶站#3主变
	18.43 
	18.43 
	绿色
	-

	
	
	王桥镇
	王桥镇（王桥村、李桥村、郝庄村、后姚庄村、前姚庄村、李井寨村、董井寨村、冯井寨村、张井寨村、赵庄村、罗庄村、郭庄村、吉固庵村、西芦里村、东芦里村、路庄村、徐万仓村、刘齐固村、王齐固村、梁齐固村、姚齐固村、赵齐固村、南孙店东村、南孙店西村、北孙店东村、北孙店西村、鸭窝村、西盘村、东盘村、平庄村、安庄村、北留庄东村、北留庄西村、贾庄村、和尚寨村、旺庄村、西留庄北村、南留庄村、西留庄南村）。
	220千伏申桥站
	220kV申桥站#2主变
	5.59 
	5.53 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	220kV申桥站#3主变
	5.62 
	5.62 
	绿色
	-

	1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。
2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 
3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。
4.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。
5.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。



